**О несчастном случае со смертельным исходом при работе на высоте**

31 мая 2025 около 14 часов 10 минут на строительном объекте, на территории ПО «Кристалл» «Производственное и техническое развитие ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - УКХ «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» - реконструкция корпуса №3» при нахождении на кровле, при приёмке бетона и выдувки остаточного бетона из трубы ее конец сорвало с крепления, при этом ударило электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Гомельпромстрой» З., который находился на кровле, на высоте около 5 метров над уровнем земли, от полученных травм пострадавший скончался в учреждении здравоохранения.

В настоящее время Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Гомельское областное управление) начато проведение специального расследования.

Установлено, что пострадавшему не был выдан наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью на кровле, не проведен целевой инструктаж по охране труда, не были выданы средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда при работе на высоте, перед допуском к работе на кровле погибшему не было проведено освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения, на кровле отсутствовали средства коллективной защиты от падения с высоты.

С учетом изложенного и в целях профилактики и недопущения несчастных случаев на производстве:

провести инструктаж по охране труда с работниками, осуществляющими строительно-монтажные работы и работы на высоте;

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры Республики Беларусь 31.05.2019 №24/33, а так же Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.04.2001 №52;

при оформлении нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью ответственными исполнителями работ назначать линейных руководителей работ (инженерно-технических работников).

 руководителям работ, указанным в наряде-допуске на производство работ с повышенной опасностью осуществлять контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

не допускать работников к выполнению работ по наряду-допуску без проведения целевого инструктажа по охране труда;

не допускать к выполнению работ лиц, не имеющих соответствующей профессии и квалификацию, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями законодательства;

не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты.