ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для членов информационно-пропагандистских групп

(апрель 2024г.)

**Профилактика производственного травматизма в сельском хозяйстве Гомельской области при проведении весенне-полевых работ**

Охрана труда – была и остается важнейшей социально- экономической задачей, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, работников. Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу большие экономические затраты.

В сельскохозяйственных организациях Гомельской области реализация установленных требований охраны труда позволяет не допускать несчастных случаев на производстве.

Однако нередкими являются случаи, когда приходится констатировать нарушения установленных нормативных требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, допускаемые как со стороны должностных лиц работодателей, организующих производство работ, так и работников, их выполняющих. Поэтому следует обратить внимание на то, что при проведении работ руководителям и специалистам следует особенно **внимательно отнестись к выполнению мероприятий по охране труда** и создание работникам здоровых и безопасных условий труда.

Нарушения требований охраны труда, как правило, в конечном итоге создают реальную угрозу жизни и здоровью работников.

***Справочно:*** *1 мая 2021г. в СПК "Дружба-Автюки" Калинковичского района при производстве работ по выгрузке картофеля из автомобильного прицепа водитель погрузчика "АМКОДОР 332С4" совершил наезд на другого работника организации, который получил тяжелую производственную травму.*

*Причинами несчастного случая явились допуск начальником цеха механизации к эксплуатации погрузчика с неисправной тормозной системой, не прошедшего ежегодный государственный технический осмотр, и не проведение проверки технического состояния транспортного средства водителем погрузчика при выезде на линию.*

*19 апреля 2022 года в ОАО «Жлобинский Агротехсервис» бригадир полеводческой бригады руководил разгрузкой колесной оси с автомобиля при помощи кран-балки. Когда зацепленную стропами колёсную ось стали поднимать, из-за неравномерности распределения нагрузки на кран-балку ось сорвалась и опрокинулась на рядом стоящего бригадира. От удара он упал. По дороге в медицинское учреждение потерпевший скончался.*

 Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» **наниматель несет обязанность** по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям по охране труда.

**Для соблюдения этого требования необходимо обеспечить:**

безопасность технологических процессов и производственного оборудования;

соответствие требованиям по охране труда состояния капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и производственных площадок;

рациональное размещение производственного оборудования и организацию рабочих мест;

применение материалов, не оказывающих вредного и (или) опасного воздействия на работающих;

устройство противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации;

обеспечение средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты.

Производственные процессы должны осуществляться по утвержденным технологическим инструкциям с учетом требований технических нормативных правовых актов.

Производственное оборудование должно соответствовать требованиям по охране труда и использоваться по назначению. Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Не стоит забывать, что сельскохозяйственные машины и агрегаты являются травмоопасными, поэтому следует обратить внимание на их подготовку к работе.

При обслуживании машин и оборудования необходимо руководствоваться требованиями безопасности по их эксплуатации, указанными в руководствах к каждой машине и оборудованию.

Эксплуатация тракторов, самоходных машин, прицепных, навесных и полунавесных машин, прицепов и другой техники должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технологической документации.

К управлению тракторами, самоходными машинами и проведению их технического обслуживания допускаются работники, достигшие 18-летнего возраста, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Машины, агрегаты, не обеспечивающие безопасную работу (*например: отсутствие ограждений вращающихся и движущихся механизмов; не оборудованное, согласно установленным требованиям, рабочее место; неисправное рулевое управление; неотрегулированные тормозные устройства и прочее*), а также не прошедшие государственный технический осмотр, **к эксплуатации допускаться не должны!**

Агрегатирование сельскохозяйственных машин допускается только с теми тракторами и самоходными шассѝ, которые рекомендованы организацией-изготовителем.

**При применении сельскохозяйственных машин следует**:

переводить агрегатируемую малую сельскохозяйственную технику в транспортное положение перед началом поворота (разворота), опускать навесное оборудование в рабочее положение после завершения поворота;

при переезде с одного объекта (участка) на другой установить навесное (прицепное) оборудование и другие рабочие органы (выгрузные шнеки, транспортеры, иные) в транспортное положение и надежно зафиксировать;

при смене места работы перевести сельскохозяйственную машину в транспортное положение;

убедиться в отсутствии работающих на навесном оборудовании и рядом с ними при их подъеме и опускании;

осуществлять разворот в местах, где нет препятствий, мешающих его выполнению;

в случае вынужденной остановки на склоне затормозить ее, а двигатель выключить.

**Особое внимание следует обратить** на соблюдение требований безопасности при работе с агрохимикатами, пестицидами, минеральными удобрениями и др. химическими веществами.

Все химические вещества, поступающие в организацию, должны иметь паспорт безопасности химической продукции.

К выполнению работ с химическими веществами допускаются работающие, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, обеспеченные соответствующими средствами индивидуальной защиты.

**Агрохимикаты должны храниться** в специально предназначенных складах.

Прием, хранение, учет и выдачу агрохимикатов должен осуществлять работник, знающий их класс опасности, пожароопасные, взрывоопасные свойства, порядок совместного хранения, назначение, правила обращения и меры первой помощи в случаях отравлений. Правила оказания первой помощи в случаях попадания пестицидов и агрохимикатов в организм должны быть приведены в инструкциях по применению на конкретные виды препаратов.

Расфасовка химических веществ должна осуществляться в специальных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, а токсичных веществ - в вытяжном шкафу с применением соответствующих средств индивидуальной защиты.

Погрузочно-разгрузочные работы на складах агрохимикатов, очистка, мойка и обезвреживание тары и транспорта должны быть механизированы.

Пестициды должны отпускаться со склада в заводской упаковке, а при небольших количествах - в свободную тару, обеспечивающую сохранность препарата. Запрещается отпускать пестициды в бумагу, мешки из ткани и пищевую посуду.

Приготовление рабочих растворов пестицидов и их смесей, заправка опрыскивателей должны производиться только механизированным способом на специально оборудованных площадках или стационарных заправочных пунктах.

Работы по внесению в почву пестицидов должны выполняться только при помощи специальных машин и оборудования.

**В целях профилактики производственного травматизма, а также обеспечения безопасных условий труда работников необходимо**:

не допускать к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не соответствующие требованиям безопасности, а также не прошедшие государственный технический осмотр;

обеспечить проведение дополнительного обучения, инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению весенних полевых работ;

производство почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ организовать в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 №29/44 (*в ред.  постановления Минтруда и соцзащиты, Минсельхозпрода от 04.10.2023 №34/126*) (далее – Правила);

при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники обеспечить соблюдение требований выше названных Правил;

обеспечить проведение контроля за соблюдением требований по охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. №51;

не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда;

немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих.

Охрана труда для работника – единственный способ сохранить свое самое главное богатство – жизнь, здоровье и трудоспособность. Она должна быть **неотъемлемой и строго выполняемой частью** его трудовых обязанностей.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома