**Перечень и краткое описание несчастных случаев от поражения электротоком во время проведения сельскохозяйстенных работ за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Датан/с | Ф.И.О.пострадавшего,Г.р. | 1.Место жительства2.Место происшествия | Тяжестьтравмы | Краткие обстоятельства несчастного случая |
| **Могилевская обл.** |
| 1 | 27.08.2018 | Новиков А.В.1998г.р. | 1.н.п.Ходосы , Мстиславский район Могилевской обл.2. пролет опор №5-6 ВЛ-110кВ Ходосы - Копачи  | Тяжелое | Комбайн под управлением Новикова А.В. производил уборку зерновых на частном участке. Во время работы комбайн остановился под ВЛ-110кВ. Потерпевший поднялся на бункер комбайна, держав руке деревянный шест, приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ-110кВ и был травмирован электрическим током. Новиков А.В. был доставлен в Мстиславскую районную больницу в реанимационное отделение.  |
| **Гомельская обл.** |
| 2 | 26.08.2018 | Крот Р.М.1970г.р. | 1.н.п.Уборок Лоевского района Гомельской обл.2. пролет опор №60-61 ВЛ-110кВ Речица переделка | Смертельный | Крот Р.М. совместно с комбайнером Дорощенко С.М. по договору с КСУП «Урожайный» производил уборку зерновых на выделенном ему участке в поле. Во время работы комбайн остановился под ВЛ -110кВ Речица-Переделка. Крот Р.М. поднялся на моторный щит, приблизился на недопустимое расстояние до проводов ВЛ-110кВ и был смертельно травмирован. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |